BATARYA KONTROL LİSTESİ

* Batarya ’ya dokunmadan önce aşağıdaki maddelerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.
* Kontrol etmediğiniz herhangi bir madde sürücünün, bataryanın veya motorun yanmasından önce sizin veya bir takım arkadaşınızın zarar görmesine sebep olabilir.

1. ACİL STOP düğmeleri kapalı ( basılmış ) olacak.
2. Şalterler kapalı ( 0 konumunda ) olacak.
3. Motor sürücü cıvata ve somunları herhangi bir zeminle, temas ( kısa devre ) etmeyecek.
4. Batarya (+) ve (-) kablolarının açık uçları herhangi bir zemin, kablo ucu, demir, alüminyum vb.( iletken ) temas ( kısa devre ) etmeyecek.
5. Motor çalıştırılacak ise zemin ile teması kontrol edilecektir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ADI SOYADI | TARİH | İMZA |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |