Minimum 112V, maximum 189V gerilimlerle çalışabilen.

Maximum 1731W gücünde çalışabilen.

Sürekli 8,86 Amper akım sağlayabilen.

Encoder’li BLDC motorlar ile uyumlu olması aranmaktatır.

Hall effect sensör ile duty cycle oranı ayarlanabilen.